* Penser dimensions écran
* DC in connector
* Ethernet connector
* Trou de LED 5\*5 mm, 30 LED/m 🡪 spacing = 3.333cm 🡪 3.3cm
* Pied
* Plaquette horizontale pour fixation du pi et des transitors, buzzer.. etc
* Logo rfid